# Opnamestaat hd pompsets

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Installateur** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bedrijfsnaam | …… | | | | | | | Project | | | | | | | | | | …… | | | |
| Opgenomen door | …… | | | | | | | E-mail | | | | | | | | | | …… | | | |
| Telefoonnummer | …… | | | | | | | Datum | | | | | | | | | | …… | | | |
| **Pompspecificaties** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capaciteit | …… l/min | | | | | | | Druk | | | | | | | | | | …… bar | | | |
| Pompprincipe | plunjer | axiaal | | | | | | centrifugaal | | | | | | | anders, …… | | | | | | |
| Pompaandrijving | direct gekoppeld | | | | | | | V-snaar | | | | | | | | | | | | | |
| Maximaal toerental | 1000 | 1500 | | | | | | 3000 | | | | | ander, …… rpm | | | | | | | | |
| Frequentiegeregeld | ja | nee | | | | | | Cascaderegeling | | | | | | | | | | ja | | | nee |
| Aansluitspanning | …… V | | | | | | | Frequentie | | | | | | | | | | 50 Hz | | | 60 Hz |
| Voorkeur materiaal | messing | vernikkeld | | | | | | | | rvs | | anders, …… | | | | | | | | | |
| Voorkeur merk | Danfoss | Pratissoli | | | | | | | | Hawk | | anders, …… | | | | | | | | | |
| **Installatiegegevens** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Soort | nevel | spuit | | | | | osmose | | | | | anders, …… | | | | | | | | | |
| Soort | anders, …… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Draaiuren | …… uren per dag | | | | | | | …… uren per week | | | | | | | | | | …… uren per jaar | | | |
| Totale capaciteit | …… l/min | | | | | | | Aantal pompen | | | | | | | | | | …… stuks | | | |
| Aantal afdelingen | ……1 stuks | | | | | | | één pomp per afdeling | | | | | | | | | | pompen op header | | | |
| Soort water | drink/leiding  oppervlakte | | | bassin  zee | | | | | | | grond (zoet)  bron (zout) | | | | | grond (zoet)  anders, …… | | | | | |
| **Appendages** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Drukregelaar | ja | | nee | | | | | | Accumulator | | | | | | | | ja | | | nee | |
| Terugslagklep | ja | | nee | | | | | | Filters | | | | | | | | ja | | | nee | |
| HD slangen | ja | | nee | | | | | | HD ontluchter | | | | | | | | ja | | | nee | |
| Voordrukschakelaar | ja | | nee | | | | | | Drukopnemer | | | | | | | | ja | | | nee | |
| Manometer in zuig | ja | | nee | | | | | | Manometer in pers | | | | | | | | ja | | | nee | |
| Fitwerk | ja | | nee | | | | | | Set samenbouwen | | | | | | | | ja | | | nee | |
| **Opties** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pomp support | ja | | nee | | | | | |  | | | | | | | | ja | | | nee | |
| Trillingdempers | ja | | nee | | | | | | standaard | | | | | | | | speciaal | | | | |
| Magneetventielen | nee | | | | 30 l/min | | | | | | | | | 60 l/min | | | | | 120 l/min | | |
| anders, …… l/min | | | | | | | | Aantal | | | | | | | | …… stuks | | | | |
| Ontlastventielen | ja | | nee | | | | | | Aantal | | | | | | | | …… stuks | | | | |
| Aansluitspanning ventielen | 24VAC 50 Hz  110VAC | | | | | 24VAC 60 Hz  230VAC | | | | | | | | | 12VDC | | | | 24VDC | | |

Voeg s.v.p. lijst bij met per afdeling gewenste capaciteit.