# Opnamestaat hd pompsets

|  |
| --- |
| **Installateur** |
| Bedrijfsnaam  | …… | Project | …… |
| Opgenomen door  | …… | E-mail  | …… |
| Telefoonnummer  | …… | Datum | …… |
| **Pompspecificaties** |
| Capaciteit |  …… l/min | Druk |  …… bar |
| Pompprincipe | [ ]  plunjer  | [ ]  axiaal  | [ ]  centrifugaal |  [ ]  anders, …… |
| Pompaandrijving | [ ]  direct gekoppeld  | [ ]  V-snaar |
| Maximaal toerental | [ ]  1000  | [ ]  1500  | [ ]  3000  | [ ]  ander, …… rpm |
| Frequentiegeregeld | [ ]  ja  | [ ]  nee  | Cascaderegeling | [ ]  ja  | [ ]  nee  |
| Aansluitspanning | …… V | Frequentie | [ ]  50 Hz | [ ]  60 Hz |
| Voorkeur materiaal | [ ]  messing  | [ ]  vernikkeld  | [ ]  rvs  | [ ]  anders, …… |
| Voorkeur merk | [ ]  Danfoss  | [ ]  Pratissoli  | [ ]  Hawk  | [ ]  anders, …… |
| **Installatiegegevens** |
| Soort | [ ]  nevel  | [ ]  spuit  | [ ]  osmose  | [ ]  anders, …… |
| Soort | [ ]  anders, …… |
| Draaiuren | …… uren per dag  | …… uren per week | …… uren per jaar |
| Totale capaciteit | …… l/min | Aantal pompen  | …… stuks |
| Aantal afdelingen | ……1 stuks | [ ]  één pomp per afdeling | [ ]  pompen op header |
| Soort water | [ ]  drink/leiding [ ]  oppervlakte  | [ ]  bassin[ ]  zee  | [ ]  grond (zoet) [ ]  bron (zout)  | [ ]  grond (zoet) [ ]  anders, …… |
| **Appendages** |
| Drukregelaar | [ ]  ja | [ ]  nee | Accumulator | [ ]  ja | [ ]  nee |
| Terugslagklep | [ ]  ja | [ ]  nee | Filters | [ ]  ja | [ ]  nee |
| HD slangen | [ ]  ja | [ ]  nee | HD ontluchter | [ ]  ja | [ ]  nee |
| Voordrukschakelaar | [ ]  ja | [ ]  nee | Drukopnemer | [ ]  ja | [ ]  nee |
| Manometer in zuig | [ ]  ja | [ ]  nee | Manometer in pers | [ ]  ja | [ ]  nee |
| Fitwerk | [ ]  ja | [ ]  nee | Set samenbouwen | [ ]  ja | [ ]  nee |
| **Opties** |
| Pomp support | [ ]  ja | [ ]  nee |  | [ ]  ja | [ ]  nee |
| Trillingdempers | [ ]  ja | [ ]  nee | [ ]  standaard | [ ]  speciaal |
| Magneetventielen | [ ]  nee | [ ]  30 l/min | [ ]  60 l/min | [ ]  120 l/min |
| [ ]  anders, …… l/min | Aantal | …… stuks |
| Ontlastventielen | [ ]  ja | [ ]  nee | Aantal | …… stuks |
| Aansluitspanningventielen | [ ]  24VAC 50 Hz [ ]  110VAC | [ ]  24VAC 60 Hz [ ]  230VAC | [ ]  12VDC | [ ]  24VDC |

 Voeg s.v.p. lijst bij met per afdeling gewenste capaciteit.